## **LAB 4 – IRST**

1. **ACL creadas**
   1. Se han creado 2 ACL para cada router, ambas llamadas “CONTROL” y configuradas con las siguientes entradas
      1. **In**
      2. **In**
2. **Configuración de puertos**

Se han configurado los puertos X0/0 del RX y X0/0 del RX con un ACL entrante (“in”) con el siguiente comando: